<?xml version="1.0" ?>
<!-- =================================================================================== -->
<!-- |    This document was autogenerated by xacro from irb1600_6_12.xacro             | -->
<!-- |    EDITING THIS FILE BY HAND IS NOT RECOMMENDED                                 | -->
<!-- =================================================================================== -->
<robot name="abb_irb1600_6_12" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro">
  <!-- link list -->
  <link name="base_link">
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/visual/base_link.stl"/>
      </geometry>
      <material name="abb_orange">
        <color rgba="1 0.43 0 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/collision/base_link.stl"/>
      </geometry>
      <material name="yellow">
        <color rgba="0 1 1 1"/>
      </material>
    </collision>
  </link>
  <link name="link_1">
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/visual/link_1.stl"/>
      </geometry>
      <material name="abb_orange"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/collision/link_1.stl"/>
      </geometry>
      <material name="yellow"/>
    </collision>
  </link>
  <link name="link_2">
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600_6_12/visual/link_2.stl"/>
      </geometry>
      <material name="abb_orange"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600_6_12/collision/link_2.stl"/>
      </geometry>
      <material name="yellow"/>
    </collision>
  </link>
  <link name="link_3">
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/visual/link_3.stl"/>
      </geometry>
      <material name="abb_orange"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/collision/link_3.stl"/>
      </geometry>
      <material name="yellow"/>
    </collision>
  </link>
  <link name="link_4">
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/visual/link_4.stl"/>
      </geometry>
      <material name="abb_orange"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/collision/link_4.stl"/>
      </geometry>
      <material name="yellow"/>
    </collision>
  </link>
  <link name="link_5">
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/visual/link_5.stl"/>
      </geometry>
      <material name="abb_orange"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/collision/link_5.stl"/>
      </geometry>
      <material name="yellow"/>
    </collision>
  </link>
  <link name="link_6">
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/visual/link_6.stl"/>
      </geometry>
      <material name="abb_orange"/>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <mesh filename="package://abb_irb1600_support/meshes/irb1600/collision/link_6.stl"/>
      </geometry>
      <material name="yellow"/>
    </collision>
  </link>
  <link name="tool0"/>
  <!-- end of link list -->
  <!-- joint list -->
  <joint name="joint_1" type="revolute">
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
    <parent link="base_link"/>
    <child link="link_1"/>
    <axis xyz="0 0 1"/>
    <limit effort="0" lower="-3.14159265359" upper="3.14159265359" velocity="2.618"/>
  </joint>
  <joint name="joint_2" type="revolute">
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0.15 0 0.4865"/>
    <parent link="link_1"/>
    <child link="link_2"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
    <limit effort="0" lower="-1.0995" upper="1.9198" velocity="2.7925"/>
  </joint>
  <joint name="joint_3" type="revolute">
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.475"/>
    <parent link="link_2"/>
    <child link="link_3"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
    <limit effort="0" lower="-4.1015" upper="0.9599" velocity="2.9670"/>
  </joint>
  <joint name="joint_4" type="revolute">
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0.300 0 0"/>
    <parent link="link_3"/>
    <child link="link_4"/>
    <axis xyz="1 0 0"/>
    <limit effort="0" lower="-3.4906" upper="3.4906" velocity="5.5850"/>
  </joint>
  <joint name="joint_5" type="revolute">
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0.300 0 0"/>
    <parent link="link_4"/>
    <child link="link_5"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
    <limit effort="0" lower="-2.0071" upper="2.0071" velocity="6.9813"/>
  </joint>
  <joint name="joint_6" type="revolute">
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0.065 0 0"/>
    <parent link="link_5"/>
    <child link="link_6"/>
    <axis xyz="1 0 0"/>
    <limit effort="0" lower="-6.9813" upper="6.9813" velocity="7.854"/>
  </joint>
  <joint name="joint_6-tool0" type="fixed">
    <parent link="link_6"/>
    <child link="tool0"/>
    <origin rpy="0 1.57079632679 0" xyz="0 0 0"/>
  </joint>
  <!-- end of joint list -->
</robot>
